|  |  |
| --- | --- |
|  | **Contact**Andrea TrautmannMarketing CommunicationsCoperion GmbHNiederbieger Strasse 9 88250 Weingarten / GermanyPhone +49 (0)751 408 578 Fax +49 (0)751 408 200andrea.trautmann@coperion.comwww.coperion.com |
|  |
|  |
|  |

新闻稿

**科倍隆和科倍隆楷创在2018国际橡塑展**

**科倍隆针对亚洲市场的智能配混线**

2018年3月，斯图加特，科倍隆第一次将在今年的国际橡塑展（2018年4月24日至27日，中国.上海.虹桥.国家会展中心）展出根据多年经验设计的针对亚洲市场开发的最新配混线。这种预置的配混线命名为“智能配混线”，包含了科倍隆和科倍隆楷创的在各个工艺流程中的最先进的技术，从原材料处理到喂料机，科倍隆STS Mc11双螺杆挤出机和拉条切粒机以及输送和包装解决方案。“智能配混线”有多种不同的模式，每一种模式都对应一种相应的塑料工艺应用。

**最佳实践经验设计和较短的交货期加速了投资回报率**

科倍隆的配混线在市场上取得了巨大的成功。凭借整条工艺链上独一无二的专业知识，科倍隆针对亚洲客户的需求研发了几条预置配混线的设计。这种配混线是预置的，已经完成工程设计，并已应用在不同的工程塑料行业，例如：合金处理，阻燃剂，加强玻璃纤维和滑石粉填充产品，最大产能达到800到1000kg/h。 这种设计方案满足了本地的需求和对空气污染和噪音污染的最严格的标准。

科倍隆应用广泛的专有知识，安装了150多条配混线，并专注于提升方便操作的设计。智能的概念包含了高水平的数字自动化，粉末优化处理，从而保持工作环境的整洁。不仅如此，科倍隆还对厂区的最佳设计和布置提供广泛的支持， 包括原材料和完成成品的所有运输要求以及维修所需的空间。

从工程到核心部件的生产到工厂的安装调试，客户只需要一种联系和一个供应商。从接订单，到科倍隆生产，发货，在客户现场的系统测试，科倍隆为客户缩短了时间。而相比定制化设计解决方案， 同样的产能，功能和效率，它的投资成本是较低的。事实上，这样的高产能效将很快获得投资回报。科倍隆专有的高品质的，经过时间验证的部件 – 有着很高的工艺安全和易于操作的系统设计，保证了产品的使用寿命 。 中国的客户还将得益于科倍隆部件的本地化，从而缩短了运输时间以及昂贵的进口费用和繁琐的程序。

科倍隆([www.coperion.com](http://www.coperion.com)) 是配混系统，喂料系统，散装物料系统及其服务的全球市场和技术的领先者。科倍隆的工厂和系统，机器和部件经过开发设计，工程，生产及其服务，应用于塑料，化工，制药，食品和矿物行业等。科倍隆全球拥有2500多名员工，4个事业中心，配混和挤出，设备和系统，物料输送以及服务，以及30个销售和服务公司。



Dear Colleagues,
an MS-WORD file of this press release in English, Chinese and German and
a printable-grade copy of the enclosed image are available for download at

[**https://www.coperion.com/en/news-media/newsroom/**](https://www.coperion.com/en/news-media/newsroom/)

Editor contact and copies:

Dr. Jörg Wolters, KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG,
Hans-Kudlich-Strasse 25, D-64823 Gross-Umstadt, Germany
Tel.: +49 (0)60 78/93 63-0, Fax: +49 (0)60 78/93 63-20
E-mail: mail@konsens.de, Website: [www.konsens.de](http://www.konsens.de)

设计和系统的图片科倍隆在其原有的量身定制配混线的基础上，根据实践经验，针对亚洲市场设计出最佳的“智能配混系统”。

图片： 德国. 斯图加特. 科倍隆